Author: Utilisateur

Fiche
technique
POUR LA REALISATION
VOS PARKINGS
PERMEABLES

Données techniques
Epaisseur	15 cm
Largeur	25 cm
Longueur	25 cm
Matière	béton
Coloris	gris
Utilisation	Piéton / voiture
Poids à l’unité	12 kg
Nb de dalles / m²	16
Nombre d’alvéoles par m²	64
Nb de dalles / palette	112 soit 7 m²
Un camion complet	22 palettes
Déclivité	Idéalement jusqu’à 5 %
Temps de pose / m²	2 mn avec la pince
Cubage de terreau 444 / m² / sedum 444	64 litres puis tassage
Cubage de gravier / m² remplissage à ras	64 litres

Fabriqué en Rhône -Alpes par
Téléphone : 06 46 69 36 34
Site : dalle444.fr

Un concept pour un résultat optimal et durable
La dalle a été conçue pour la réalisation de parkings perméables et végétalisés.
Horticulteurs de métier, nous avons pris le soin de créer un concept de dalle conçue dans le respect du végétal :
- l'épaisseur de la dalle béton (15 cm),
- les alvéoles qui communiquent entre elles,
- la possibilité d'installer un arrosage intégré,
- la fabrication d'un terreau issu de nombreux essais de culture dans nos serres (Isère - EARL Dumortier et associés),
- la culture de sedum album muralis ou delosperma
Une pince pour une pose rapide
Le coût de la main d'œuvre est un poste important dans les
devis, c'est pour cela que nous avons travaillé avec un
professionnel du BTP pour optimiser l'efficacité des chantiers
(en limitant la durée et diminuant la pénibilité)
Une pince a été créée pour permettre la pose d'un m² à la fois avec la mini-pelle (pince avec certification Apave)
Temps de pose : nous comptons environ 2 minutes du mètre carré avec la pince (2 personnes)
La dalle peut absorber la totalité des précipitations. La retenue d’eau par m² dépendra uniquement du terreau utilisé et de la composition du fond de forme
La dalle peut être utilisée pour les accès pompiers (en attente du CERIB poids lourds)
La pose mixte sedum / gravier est préconisée pour dessiner les places de parkings. Possibilité de jouer avec les couleurs de gravier pour des effets graphiques
Contact.dalle444@gmail.com - Téléphone 06 46 69 36 34 - Site internet dalle444.fr